	(Επωνυμία συμμετέχοντος)
	Προς τον δήμο Αγίου Δημητρίου  για την :  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”
Αριθμός μελέτης : 66/2019




ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Ομαδα 1 : Ηλεκτρολογικό υλικό


	Α/Α
	ΥΛΙΚΟ
	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΜΟΝ ΜΕΤΡ
	ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ /

ΜΟΝ ΜΕΤΡ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
	ΔΑΠΑΝΗ  

(€)

	1
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       1,0          mm   ΛΕΥΚΟ    
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	100
	
	

	2
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       1,5           mm   ΚΟΚΚΙΝΟ    
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	3
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       1,5           mm   ΚΑΦΕ     
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	4
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       1,5           mm   ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ   
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	5
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       1,5           mm   ΜΑΥΡΟ   
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	6
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       1,5           mm   ΜΠΛΕ  
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	7
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       2,5           mm   ΜΠΛΕ       
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	8
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       2,5           mm   ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ    
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	9
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       2,5           mm   ΜΑΥΡΟ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	10
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       4           mm   ΜΑΥΡΟ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	11
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       4           mm   ΜΠΛΕ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	12
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       6           mm   ΜΠΛΕ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	13
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       6           mm   ΜΑΥΡΟ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	14
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       10          mm   ΜΠΛΕ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	15
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       10           mm   ΜΑΥΡΟ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	50
	
	

	16
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       25          mm   ΜΠΛΕ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	10
	
	

	17
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       25           mm   ΜΑΥΡΟ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	10
	
	

	18
	 ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)                       35           mm   ΜΑΥΡΟ
	Ονομαστική τάση 450/750V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.3
	Μ
	5
	
	

	19
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        3 Χ 1       mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	150
	
	

	20
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        3 Χ 1,5    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	200
	
	

	21
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        3 Χ 2,5    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	200
	
	

	22
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        3 Χ 4    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	50
	
	

	23
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        5 Χ 4    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	50
	
	

	24
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        3 Χ 6   mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	50
	
	

	25
	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F    (ευκαμπτο)        5 Χ 6    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5
	Μ
	50
	
	

	26
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      3 Χ 1,5    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	150
	
	

	27
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                        3 Χ 2,5    mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	150
	
	

	28
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      3 Χ 4       mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	29
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      3 Χ 6       mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	30
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      3 Χ 10       mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	31
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      5 Χ 1,5       mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	32
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      5 Χ 2,5      mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	33
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      5 Χ 4      mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	34
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      5 Χ 6      mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	35
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      5 Χ 10      mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	50
	
	

	36
	ΚΑΛΩΔΙΟ Α05VV-U  (ΝΥΜ)                      5 Χ 16      mm
	Ονομαστική τάση 300/500V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - HD 21.4
	Μ
	25
	
	

	37
	ΚΑΛΩΔΙΟ       UTP   4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  6    ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	  500ΜΗz, CAT 6, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11801, EN 50173
	Μ
	150
	
	

	38
	ΚΑΛΩΔΙΟ       UTP   4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  6    ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	  500ΜΗz, CAT 6, κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11801, EN 50173
	Μ
	150
	
	

	39
	ΚΑΛΩΔΙΟ       UTP   4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  6  1ΜΕΤΡΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΦΙΣ  
	Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60603-7

	ΤΕΜ
	5
	
	

	40
	ΚΑΛΩΔΙΟ       UTP   4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  6  5ΜΕΤΡΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΦΙΣ  
	Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60603-7
	ΤΕΜ
	5
	
	

	41
	ΚΑΛΩΔΙΟ       UTP   4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  6   10ΜΕΤΡΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΦΙΣ  
	Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60603-7
	ΤΕΜ
	5
	
	

	42
	ΚΑΛΩΔΙΟ       UTP   4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  6   20ΜΕΤΡΟ, ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΦΙΣ  
	Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60603-7
	ΤΕΜ
	5
	
	

	43
	ΚΑΛΩΔΙΟ        PET  UTP  4  ΖΕΥΓΩΝ   CAT  5Ε
	Καλώδιο UTΡ για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους. Πιστοποίηση CE.
	Μ
	50
	
	

	44
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ 4 ΑΓΩΓΩΝ
	Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕN 50082-1
	Μ
	50
	
	

	45
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟ 2Χ0.8mm²
	
	Μ
	50
	
	

	46
	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  2m ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΦΙΣ RJ11
	
	TEM
	10
	
	

	47
	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ  5m ΕΤΟΙΜΟ ΜΕ ΦΙΣ RJ11
	
	TEM
	10
	
	

	48
	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
	Χαλκός, 75Ω ±3, κλάση θωράκισης C,  ΕΝ50117-2-4
	Μ
	50
	
	

	49
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ 2Χ1.5mm²
	Κόκκινο - Μαύρο
	Μ
	50
	
	

	50
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ           1 Χ 63 Α
	Ραγοδιακόπτης 1Χ63Α κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	51
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΔΙΠΟΠΟΛΙΚΟΣ           2 Χ 40 Α
	Ραγοδιακόπτης 2Χ40Α κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	52
	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ           3 Χ 63 Α
	Ραγοδιακόπτης 3Χ63Α κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	53
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 6  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ6 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	54
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 10  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ10 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	55
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 16  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ16 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	56
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 20  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ20 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	20
	
	

	57
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 25  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ25 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	58
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 32  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ32 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	59
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 40  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ40 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	60
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 50  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ50 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	61
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 63  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ63 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	62
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 1 X 80  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 1Χ80 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	63
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  1P+N  B10A
	Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 10Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και IEC 60947-2, πλάτους ενός στοιχείου. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	64
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  1P+N  B16A
	Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 16Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και IEC 60947-2, πλάτους ενός στοιχείου. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	65
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  1P+N  B20A
	Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 20Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και IEC 60947-2, πλάτους ενός στοιχείου. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	66
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  1P+N  B25A
	Μονοπολική μικροαυτόμαστη ασφάλεια ράγας 1Ρ+Ν, 25Α, χαρακτηριστική καμπύλη Β, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από 6kA, σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και IEC 60947-2, πλάτους ενός στοιχείου. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	67
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 3 X 80  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 3Χ80 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	68
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 3 X 100  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 3Χ100 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	69
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΡΑΓΑΣ   ΜΙΚΡΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ   C 3 X 125  A
	Μικροαυτόματη ασφάλεια ράγας 3Χ125 Α, χαρακτηριστική καμπύλη C, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 10kA, κατασκευή σύμφωνα με τα IEC 60898-1 και 60947-2. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	70
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ 30mA,  ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   10A
	Διακόπτης διαρροής έντασης διπολικός με ενσωματωμένη θερμομαγνητική προστασία, 10Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6kA, πλάτους 2 στοιχείων, σύμφωνα με το ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	71
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ 30mA,  ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   16A
	Διακόπτης διαρροής έντασης διπολικός με ενσωματωμένη θερμομαγνητική προστασία, 16Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6kA, πλάτους 2 στοιχείων, σύμφωνα με το ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	72
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ          2Χ40A/30mA
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	73
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ          2Χ63A/30mA
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	74
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ  4Χ40Α/30mA  
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	75
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ  4Χ63Α/30mA  
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	76
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ          2 Χ 40 A /300 mA
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	77
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,   ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ         2 Χ 63 Α/ 300 mA
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	78
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ  4 Χ 40 Α / 300 mA
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	79
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ,  ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ  4 Χ 63 Α / 300 mA
	 τύπου Α,  ρεύμα διαρροής 300mA, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61008. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	80
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ  ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ)
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	81
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ  ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ)
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	82
	ΡΕΛΕ   (ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ)   ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ  ΡΑΓΑΣ      AC  1       2 X 40 A  (ΝΟ)
	Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, πηνίο 230V, επαφές 2 ΝΟ, σύμφωνα με το ΕΝ 61095. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	83
	ΡΕΛΕ   (ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ)     ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ  ΡΑΓΑΣ    AC  1       4 Χ 40 Α  (ΝΟ)
	Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, πηνίο 230V, επαφές 4 ΝΟ, σύμφωνα με το ΕΝ 61095. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	84
	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΡΑΓΑΣ   1   ΘΕΣΕΩΣ   24ώρου    
	Μηχανικός χρονοδιακόπτης ράγας, ημερήσιος, με εφεδρεία 100 ώρες, ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού 15 λεπτά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60730-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	85
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
	Πηνίο 230V. Pύθμιση από 0,5 min έως 10 min.  Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	86
	ΓΕΦΥΡΑ  ΦΑΣΗΣ 1Φ 24ΘΕΣΕΩΝ, 63Α,  ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΝΗ
	Με μόνωση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	87
	ΓΕΦΥΡΑ  ΦΑΣΗΣ 1Φ 24ΘΕΣΕΩΝ, 63Α
	Με μόνωση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	88
	ΓΕΦΥΡΑ  ΦΑΣΗΣ 2Φ 24ΘΕΣΕΩΝ, 63Α
	Με μόνωση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	89
	ΓΕΦΥΡΑ  ΦΑΣΗΣ 3Φ 24ΘΕΣΕΩΝ, 63Α,  ΤΥΠΟΥ ΔΙΧΑΛΟ
	Με μόνωση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	90
	ΓΕΦΥΡΑ  ΦΑΣΗΣ 3Φ 24ΘΕΣΕΩΝ, 63Α,  ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΝΗ
	Με μόνωση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	91
	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΥΚΟ
	Πλάτος 18στοιχείων
	ΤΕΜ
	10
	
	

	92
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    6Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	93
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    10Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	94
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    16Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	95
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    25Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	96
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    35Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	97
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    40Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	98
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    63Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	99
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     DIAZED    100Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Diazed. Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	100
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     ΝΕΟΖED   20Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Neozed  DO2, ονομαστικής τάσης 400VAC . Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	101
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     ΝΕΟΖED   35Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Neozed  DO2, ονομαστικής τάσης 400VAC . Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	102
	ΦΥΣΙΓΓΙΑ   ΤΥΠΟΥ     ΝΕΟΖED   80Α
	Κυλινδρικές ασφάλειες τήξης τύπου Neozed  DO2, ονομαστικής τάσης 400VAC . Ικανότητα διακοπής 50.000Α AC και 8.000A DC. Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60269-3-1, DIN VDE 0636-301.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	103
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΓΥΑΛΙΝΕΣ       3.15Α  ,   5,2 Χ 20  mm
	Γυάλινη κυλινδρική ασφάλεια ενδεικτικών διαστάσεων 5Χ20mm, ταχείας τήξεως, ονομαστική ένταση ρεύματος 3,15Α. Κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 60127-2/2
	ΤΕΜ
	100
	
	

	104
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΓΥΑΛΙΝΕΣ            5Α  ,   5,2 Χ 20  mm
	Γυάλινη κυλινδρική ασφάλεια ενδεικτικών διαστάσεων 5Χ20mm,  ταχείας τήξεως, ονομαστική ένταση ρεύματος 5Α. Κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 60127-2/2
	ΤΕΜ
	100
	
	

	105
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ    2Α ,      8,5 Χ 31,5  mm
	Κυλινδρική ασφάλεια ενδεικτικών διαστάσεων 8Χ32mm, ονομαστικής έντασης ρεύματος 2Α
	ΤΕΜ
	15
	
	

	106
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ   ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ    80Α ,      22 Χ 58  mm
	Κυλινδρική ασφάλεια ενδεικτικών διαστάσεων 22Χ58mm, ονομαστικής έντασης ρεύματος 80Α gG
	ΤΕΜ
	3
	
	

	107
	ΦΙΣ    ΑΡΣΕΝΙΚΟ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    ΤΥΠΟΥ    4Χ 16 Α
	Αρσενικό για προέκταση 4Χ16 Α, 400V, βαθμός στεγανότητας ΙΡ67. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	108
	ΦΙΣ    ΑΡΣΕΝΙΚΟ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    ΤΥΠΟΥ    5Χ 32 Α
	Αρσενικό για προέκταση 5Χ32 Α, 400V, βαθμός στεγανότητας ΙΡ67. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	109
	ΦΙΣ    ΘΗΛΥΚΟ      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    ΤΥΠΟΥ    4Χ 16 Α
	Θηλυκό για προέκταση 4Χ16 Α, 400 V, βαθμός στεγανότητας ΙΡ67. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	110
	ΦΙΣ    ΘΗΛΥΚΟ      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    ΤΥΠΟΥ    4Χ 32 Α
	Θηλυκό για προέκταση 4Χ32 Α, 400 V, βαθμός στεγανότητας ΙΡ67. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	111
	ΦΙΣ    ΘΗΛΥΚΟ      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    ΤΥΠΟΥ    5 Χ 16 Α
	Θηλυκό για προέκταση 5Χ16 Α, 400 V, βαθμός στεγανότητας ΙΡ67. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	112
	ΦΙΣ    ΘΗΛΥΚΟ      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    ΤΥΠΟΥ    5 Χ 32 Α
	Θηλυκό για προέκταση 5Χ32 Α, 400 V, βαθμός στεγανότητας ΙΡ67. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	113
	ΤΑΥ ΔΙΠΟΛΙΚΟ
	Φις/πολύμπριζο  διπολικό μορφής “ταυ” με τρεις τουλάχιστον διπολικές εξόδους 230V. Απευθείας σύνδεση σε ρευματοδότη 2Π+Γ. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	114
	ΤΑΥ ΣΟΥΚΟ
	Φις/πολύμπριζο σούκο μορφής “ταυ” με τρεις τουλάχιστον  εξόδους σούκο 230V.  Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	20
	
	

	115
	ΦΙΣ    ΣΟΥΚΟ    ΘΗΛΥΚΟ
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	116
	ΦΙΣ    ΣΟΥΚΟ    ΑΡΣΕΝΙΚΟ
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	117
	ΦΙΣ  ΑΡΣΕΝΙΚΑ  ΔΙΠΟΛΙΚΑ
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	118
	ΦΙΣ  ΘΗΛΥΚΑ     ΔΙΠΟΛΙΚΑ
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	119
	ΦΙΣ   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  RJ 11
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	120
	ΦΙΣ   ΔΙΚΤΥΟΥ    RJ 45
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	121
	ΜΟΥΦΑ  RJ11
	
	ΤΕΜ
	10
	
	

	122
	ΜΟΥΦΑ  RJ45
	
	ΤΕΜ
	10
	
	

	123
	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11,  1 ΕΙΣΟΔΟΥ-2 ΕΞΟΔΩΝ
	
	ΤΕΜ
	5
	
	

	124
	ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΦΙΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11,  1 ΕΙΣΟΔΟΥ-3 ΕΞΟΔΩΝ
	
	ΤΕΜ
	5
	
	

	125
	ADSL SPLITTER  
	Έξοδοι adsl+Phone, είσοδος αρσενικό φις RJ11
	ΤΕΜ
	2
	
	

	126
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ,  ΑΚΡΑΙΟΣ  ΧΩΝΕΥΤΟΣ
	Διακόπτης χωνευτός αλε-ρετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	127
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ,  ΜΕΣΑΙΟΣ  ΧΩΝΕΥΤΟΣ
	Διακόπτης χωνευτός αλε-ρετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	128
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ,   ΧΩΝΕΥΤΟΣ
	Διακόπτης κομυτατέρ αλε-ρετούρ, 250V, 10 A, σύμφωνα με το IEC 60669-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	129
	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ
	Πρίζα σούκο χωνευτή, 250V, 16A, σύμφωνα με το IEC 60884-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	130
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΑΙΟΣ,  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ,  ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	Διακόπτης αλε-ρετουρ ακραίος, επίτοιχος, 250V, 10A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60669-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	131
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ   ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ,    ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ,  ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	Διακόπτης κομυτατέρ, επίτοιχος, 250V, 10A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60669-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	132
	ΠΡΙΖΑ  ΣΟΥΚΟ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   ΣΤΕΓΑΝΗ   IP55
	Πρίζα σούκο επίτοιχη, 250V 16A, βαθμός στεγανότητας ΙΡ55. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	133
	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ
	Πρίζα  RJ11, για χωνευτή τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	134
	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ
	Πρίζα  RJ11, για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	135
	ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ
	Πρίζα  , διπλή,   Cat 5e, για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	136
	ΠΡΙΖΑ T.V. ΑΠΛΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ
	Λευκό χρώμα. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	137
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΟΣ/ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ
	10Α. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	138
	ΜΠΟΥΤΟΝ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΣΤΕΓΑΝΟ                                                                                                                                                                                                       
	≥ΙΡ55,  πρότυπα ΕΝ 60669-1 και VDE 0632. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	139
	ΜΠΟΥΤΟΝ   ΕΠΙΤΟΙΧΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΛΟ   
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	140
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
	Αναλογικού τύπου, τοποθέτηση σε πρίζα σούκο και εξοδος πρίζα σούκο, βήμα χρόνου ≤15min. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	141
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ Φ16 PVC  ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	Ευθύγραμμος λείος σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61386.21. Αντοχή σε συμπίεση ≥1000Nt
	Μ
	15
	
	

	142
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ Φ20 PVC  ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	Ευθύγραμμος λείος σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61386.21. Αντοχή σε συμπίεση ≥1000Nt
	Μ
	15
	
	

	143
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ16 PVC  ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61386.01 και 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1000Nt
	Μ
	25
	
	

	144
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ20 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61386.01 και 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1000Nt
	Μ
	25
	
	

	145
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ25 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61386.01 και 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1000Nt
	Μ
	12
	
	

	146
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Φ40 PVC ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ61386.01 και 61386.22. Αντοχή σε συμπίεση ≥1000Nt
	Μ
	10
	
	

	147
	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ16
	Πλαστικό κολάρο ελεύθερο αλογόνων και μετάλλων, επίτοιχης τοποθέτησης για στήριξη των ανωτέρω αναφερόμενων PVC σωλήνων PVC Φ16mm.  Εναρμόνιση με ΕΝ60695-2-11, ΕΝ60670.01
	ΤΕΜ
	15
	
	

	148
	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ20
	Πλαστικό κολάρο ελεύθερο αλογόνων και μετάλλων, επίτοιχης τοποθέτησης για στήριξη των ανωτέρω αναφερόμενων PVC σωλήνων PVC Φ16mm.  Εναρμόνιση με ΕΝ60695-2-11, ΕΝ60670.01
	ΤΕΜ
	30
	
	

	149
	ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ16
	Πλαστική μούφα  για σύνδεση των ανωτέρω αναφερόμενων PVC σωλήνων PVC Φ16mm.  Εναρμόνιση με ΕΝ61386-21
	ΤΕΜ
	15
	
	

	150
	ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 100Χ100mm
	Απο PVC ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, IP55.  Εξωτερικές διαστάσεις 110Χ110mm ±10% για κάθε διάσταση. EN 60670. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	151
	ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 150Χ120mm
	Απο PVC ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, IP66, ΙΚ08.  Εξωτερικές διαστάσεις 150Χ120mm ±10% για κάθε διάσταση. EN 60670-1. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	152
	ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 200Χ150mm
	Απο PVC ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, IP66, ΙΚ05.  Εξωτερικές διαστάσεις 200Χ150mm ±10% για κάθε διάσταση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	153
	ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ    ΣΤΕΓΑΝΟΣ    1  ΣΕΙΡΑΣ    4    ΘΕΣΕΩΝ
	 Πλαστικός 1 σειράς, 4 θέσεων,  βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09,
	ΤΕΜ
	1
	
	

	154
	ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ    ΣΤΕΓΑΝΟΣ    1  ΣΕΙΡΑΣ    6   ΘΕΣΕΩΝ
	Πλαστικός 1 σειράς, 6 θέσεων,  βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09,
	ΤΕΜ
	1
	
	

	155
	ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ    ΣΤΕΓΑΝΟΣ    1  ΣΕΙΡΑΣ    12   ΘΕΣΕΩΝ
	 Πλαστικός 1 σειράς, 12 θέσεων,  βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09,
	ΤΕΜ
	1
	
	

	156
	ΠΙΝΑΚΑΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ    ΣΤΕΓΑΝΟΣ    3  ΣΕΙΡΩΝ    36   ΘΕΣΕΩΝ
	Πλαστικός 3 σειρών, 36 θέσεων,  βαθμού στεγανότητας ΙΡ 65, ΙΚ 09,
	ΤΕΜ
	1
	
	

	157
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  ΜΙΚΡΟΣ      S 2
	Εκκινητής - starter 4-22W. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	100
	
	

	158
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ   ΜΕΓΑΛΟΣ   S 10
	Εκκινητής - starter 4-65W. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	150
	
	

	159
	ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΑΥΣΤΑ Ε27
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	160
	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ  Ε27
	Με βάση για βίδωμα σε κοχλία 1/8. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	161
	Ντουί για λαμπτήρα φθορισμού G13
	Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	162
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ 2,5mm² ΓΚΡΙ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	163
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ 4mm² ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	164
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ 6mm² ΚΑΦΕ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	165
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ 10mm² ΚΑΦΕ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	166
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ 16mm² ΑΣΠΡΟ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 50τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	167
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΠΛΟ 2Χ2,5mm² ΓΚΡΙ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	168
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΠΛΟ 2Χ4mm² ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	169
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΠΛΟ 2Χ6mm² ΠΡΑΣΙΝΟ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	170
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΠΛΟ 2Χ10mm² ΚΑΦΕ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 50τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	171
	ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΟ ΔΙΠΛΟ 2Χ16mm² ΑΣΠΡΟ
	Χάλκινα επικασσιτερωμένα, συσκευασία των 50τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	172
	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 160Χ2,5mm, ΛΕΥΚΑ
	 Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	4
	
	

	173
	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360Χ4,8mm, ΛΕΥΚΑ
	 Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	2
	
	

	174
	ΔΕΜΑΤΙΚΑ 360Χ7,5mm, ΛΕΥΚΑ
	 Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	2
	
	

	175
	ΟΥΠΑΤ 6Χ30mm  SPIT ΜΕ ΒΙΔΑ
	 Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	2
	
	

	176
	ΟΥΠΑΤ 10Χ35mm
	Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	2
	
	

	177
	ΟΥΠΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 8Χ45mm ΜΕ ΒΙΔΑ
	Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	178
	ΟΥΠΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 10Χ55mm ΜΕ ΒΙΔΑ
	Συσκευασία των 50τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	179
	ΡΟΚΑ 5/20mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	180
	ΡΟΚΑ 6/25mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	181
	ΡΟΚΑ 7/25mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	182
	ΡΟΚΑ 8/25mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	183
	ΡΟΚΑ 9/25mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	184
	ΡΟΚΑ 10/35mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	185
	ΡΟΚΑ 11/35mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	186
	ΡΟΚΑ 12/35mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	187
	ΡΟΚΑ 14/35mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	188
	ΡΟΚΑ 17/45mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 50τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	189
	ΡΟΚΑ 19/45mm
	Για στρογγυλό καλώδιο, με ατσάλινο καρφί. Συσκευασία των 50τεμ
	ΣΥΣΚ
	5
	
	

	190
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	Απο PVC, μήκος ≥20m,  πλατος ≥19mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. �Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm.         
  
	ΤΕΜ
	20
	
	

	191
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	Απο PVC, μήκος ≥20m,  πλατος ≥19mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm.         
	ΤΕΜ
	20
	
	

	192
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	Απο PVC, μήκος ≥20m,  πλατος ≥19mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm.         
	ΤΕΜ
	20
	
	

	193
	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
	Απο PVC, μήκος ≥20m,  πλατος ≥18mm, πάχος ≥0,15mm, με κόλλα, αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 40kV ανά mm.         
	ΤΕΜ
	20
	
	

	194
	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ
	Από EPR, μήκος ≥9m,  πλατος ≥18mm, πάχος ≥0,70mm,   αυτοσβενόμενη. Διηλεκτρική αντοχή 31,9kV ανά mm. Θερμοκρασιακή αντοχή έως 130oC.         
	ΤΕΜ
	1
	
	

	195
	ΡΟΜΠΟΤΟΚΑΡΦΑ 18mm
	Ζουμπόκαρφα με κεφάλι βίδα. Συσκευασία 100τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	196
	ΚΛΕΜΕΝΣ 6mm 1 σειρά 12τεμ
	
	ΣΕΙΡΑ
	5
	
	

	197
	ΚΛΕΜΕΝΣ 10mm 1 σειρά 12τεμ
	
	ΣΕΙΡΑ
	5
	
	

	198
	ΚΛΕΜΕΝΣ 25mm 1 σειρά 12τεμ
	
	ΣΕΙΡΑ
	5
	
	

	199
	ΚΛΕΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 16mm
	 Συσκευασία των 10τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	200
	ΚΛΕΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 25mm
	 Συσκευασία των 10τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	201
	ΚΛΕΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ 35mm
	 Συσκευασία των 10τεμ
	ΣΥΣΚ
	1
	
	

	202
	ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 12”
	Τσάντα με χειρολαβές, με μπροστινές και πλαϊνές θήκες, πολύ ανθεκτικό ύφασμα 1200 x 1200 denier, δερμάτινη επένδυση στη λαβή, ιμάντας ώμου με μαξιλαράκι,ενδεικτικές διαστάσεις (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 42 x 24 x 34 cm.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	203
	ΟΡΓΑΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ
	Δύο πόλων μέτρησης. Ένδειξη με λυχνίες led παρουσίας τάσης με κλίμακες 1-1000V  AC είτε 1-1200VDC.Ένδειξη με λυχνία led συνέχειας αγωγών 0-100ΚΩ και με βομβητη. Θα διαθέτει και οθόνη LCD. Αυτόματη απενεργοποίηση. Στεγανότητα ≥ΙΡ65. Πρότυπο κατασκευής DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2011   
	ΤΕΜ
	1
	
	

	204
	ΑΝΕΠΑΦΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
	Ανίχνευση τάσης δίχως επαφή για τάσεις από 90 εως 600V AC, με ηχητική και φωτεινή ένδειξη και κομβίο ενεργοποίησης
	ΤΕΜ
	2
	
	

	205
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ
	Μονωμένο, φωτεινή ένδειξη για τάση 230V,με ίσια μύτη, συνολικό μήκος 11cm±3cm
	ΤΕΜ
	2
	
	

	206
	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ
	Μονωμένο, φωτεινή ένδειξη για τάση 230V, με ίσια μύτη, συνολικό μήκος 20cm±3cm
	ΤΕΜ
	2
	
	

	207
	ΣΕΤ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
	Μονωμένα κατσαβίδια για τάσεις 1000V, διαφόρων μεγεθών 4 τεμάχια ίσιας μύτης και 2 τεμάχια μύτης σταυρού 1(διαφόρων διαστάσεων).
	ΣΕΤ
	1
	
	

	208
	ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
	Μόνωση 1000V, κατάλληλη για επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, με κοπτικές ακμές.Μήκος ≥20cm
	ΤΕΜ
	1
	
	

	209
	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
	Μόνωση 1000V, κατάλληλος για κοπή καλωδίων. Μήκος ≥16cm
	ΤΕΜ
	1
	
	

	210
	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
	Μόνωση 1000V, με κεκλιμένη μύτη. Μήκος ≥16cm
	ΤΕΜ
	1
	
	

	211
	ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ
	Κασετίνα κλειστού τύπου με 30 τουλάχιστον μύτες διαφόρων τύπων και μεγεθών, κατάλληλες για επαναφορτιζόμενα δράπανα.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	212
	ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
	Χωρητικότητα ≥400ml
	ΤΕΜ
	2
	
	

	213
	ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
	Χωρητικότητα ≥400ml
	ΤΕΜ
	2
	
	

	214
	ΣΠΡΕΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
	Χωρητικότητα ≥400ml
	ΤΕΜ
	1
	
	

	215
	ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
	Χωρητικότητα ≥300ml
	ΤΕΜ
	1
	
	

	216
	ΣΙΛΙΚΟΝΗ
	Αντιμυκητιακή, αντιμουχλική. Χωρητικότητα ≥300ml
	ΤΕΜ
	2
	
	

	217
	ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗ
	Αδιάβροχη, ελαστική, αντιμουχλική, στεγανοποιητική.Διάφανη.  Χωρητικότητα ≥300ml
	ΤΕΜ
	11
	
	

	218
	ΤΣΕΡΚΙ   ΔΙΑΤΡΗΤΟ   ΓΑΛΒ.  ΜΗΚΟΥΣ  10 m
	Από  χάλυβα. Πλάτος 17mm
	ΤΕΜ
	1
	
	

	219
	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ H05VV-F 3X2,5mm²   50m
	Μεταλλικό στροφείο, 4 πρίζες σούκο ασφαλείας. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	220
	ΚΑΠΑΚΙ  ΓΙΑ  ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 88mm
	Διάμετρος 88mm~. Στήριξη σε πείρο  του κουτιού στο κέντρο του
	ΤΕΜ
	25
	
	

	221
	ΚΑΠΑΚΙ  ΓΙΑ  ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 82mm
	Διάμετρος 82mm~. Στήριξη με “αυτιά”  στην περίμετρο του κουτιού.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	222
	ΚΑΠΑΚΙ  ΓΙΑ  ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ   ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 89Χ89mm
	
	ΤΕΜ
	25
	
	

	223
	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΛΗ
	Τονική, επιτραπέζια, μαύρου ή λευκού χρώματος, χωρίς οθόνη, ρύθμιση έντασης  κουδουνισμού.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	224
	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ
	Τονική, επιτραπέζια, μαύρου ή λευκού χρώματος, με οθόνη, αναγνώριση κλήσης, ρύθμιση έντασης  κουδουνισμού.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	225
	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ   ΕΠΙΤΟΙΧΟ  5  ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
	Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	226
	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ   ΕΠΙΤΟΙΧΟ  3  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  ΔΙΑΚΟΠΤΗ   ΚΑΙ   ΚΑΛΩΔΙΟ  5  ΜΕΤΡΩΝ  
	Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	227
	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ   ΕΠΙΤΟΙΧΟ  5  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  ΔΙΑΚΟΠΤΗ   ΚΑΙ   ΚΑΛΩΔΙΟ  1.5 ΜΕΤΡΩΝ
	Μήκος καλωδίου 1.5 εως 2m. Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	228
	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ   ΕΠΙΤΟΙΧΟ  5  ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕ  ΔΙΑΚΟΠΤΗ   ΚΑΙ   ΚΑΛΩΔΙΟ  5 ΜΕΤΡΩΝ
	Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	229
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΣ
	Αυτόνομο, με έξοδο 230V/16A, στεγανότητα ΙΡ ≥ 54, με ρύθμιση φωτεινότητας ενεργοποίησης 2-1000lux. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	230
	ΚΑΝΑΛΙ PVC 15Χ15 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
	Διαστάσεις 15Χ15mm ±2mm, με κάλυμμα
	m
	20
	
	

	231
	ΚΑΝΑΛΙ PVC 25Χ16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
	Διαστάσεις 25Χ16mm ±3mm, με κάλυμμα
	m
	20
	
	

	232
	ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 75Χ15
	Οβάλ ορατό σχήμα. Διαστάσεις 75Χ15mm ±3mm, με κάλυμμα. ΙΚ07. EN 50085-2-2
	m
	10
	
	

	233
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 13cm
	Εμβαπτιζόμενος, 4 επαφών, μήκους 13cm ±3cm Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	234
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 27cm
	Εμβαπτιζόμενος, 4 επαφών, μήκους 27cm ±5cm Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	235
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230V/ 11,5V ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
	Ισχύς ≥40VA. Εναρμόνιση με ΕΝ61558, ΕΝ61547. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	2
	
	


	Σύνολο
	

	ΦΠΑ 24%
	

	Τελικό σύνολο  Ομαδας 1 : Ηλεκτρολογικό υλικό

 
	


	Τελικό σύνολο  Ομαδας 1 σε € Ολογράφως  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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                                                                                                                                 Ημερομηνία  ......................................................
	-Ο-
Προσφέρων
(σφραγίδα & υπογραφή)
 


	(Επωνυμία συμμετέχοντος)
	Προς τον δήμο Αγίου Δημητρίου  για την :  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”
Αριθμός μελέτης : 66/2019




ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Ομαδα 2 : Λαμπτήρες Φθορισμού και λοιπός εξοπλισμός


	Α/Α
	ΥΛΙΚΟ
	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΜΟΝ ΜΕΤΡ
	ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ /

ΜΟΝ ΜΕΤΡ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
	ΔΑΠΑΝΗ  

(€)

	1
	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 600-900Lm  , Ε14, 2700°Κ
	 Διάρκεια ζωής  ≥6.000 ώρες ,ονομαστική  φωτεινή ροή ≥600lm ≤900lm. Απόδοση ≥52Lm/W. Mήκος ≤125mm. Διάμετρος ≤45mm. Γωνία εκπομπής  360° και στον εγκάρσιο και στον διαμήκη άξονα του λαμπτήρα. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	15
	
	

	2
	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 820-1100Lm  , Ε27, 2700°Κ
	 Διάρκεια ζωής  ≥6.000 ώρες ,ονομαστική  φωτεινή ροή ≥820lm ≤1100lm. Απόδοση ≥54Lm/W. Mήκος ≤135mm. Διάμετρος ≤45mm. Γωνία εκπομπής  360° και στον εγκάρσιο και στον διαμήκη άξονα του λαμπτήρα. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	150
	
	

	3
	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1350-1850Lm  , Ε27, 2700°Κ
	 Διάρκεια ζωής  ≥6.000 ώρες ,ονομαστική  φωτεινή ροή ≥1.350lm ≤1850lm. Απόδοση ≥60Lm/W. Mήκος ≤140mm. Γωνία εκπομπής  360° και στον εγκάρσιο και στον διαμήκη άξονα του λαμπτήρα. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	150
	
	

	4
	ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2200-3000Lm  , Ε27, 2700°Κ
	 Διάρκεια ζωής  ≥8.000 ώρες ,ονομαστική  φωτεινή ροή ≥2.200lm ≤3000Lm. Απόδοση ≥62Lm/W. Γωνία εκπομπής  360° και στον εγκάρσιο και στον διαμήκη άξονα του λαμπτήρα. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	250
	
	

	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8, 18W /865
	Μήκος λαμπτήρα 0,6m περίπου, κάλυκας G13, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες, φωτεινή ροή 1.300 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥85. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	100
	
	

	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Τ8, 36W /865
	Μήκος λαμπτήρα 1,2m περίπου, κάλυκας G13, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες, φωτεινή ροή 3.250 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥85. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	200
	
	

	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  Τ8, 58W /865
	Μήκος λαμπτήρα 1,5m περίπου, κάλυκας G13, διάρκεια ζωής 20.000 ώρες, φωτεινή ροή 5.000 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥85. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	100
	
	

	8
	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 32W, 6500°Κ
	Διάμετρος κύκλου 305mm περίπου, κάλυκας G10q, διάρκεια ζωής ≥9.000 ώρες, φωτεινή ροή 2.200lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥85. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΙΩΔΙΝΗΣ ,  ΔΙΠΛΟΥ   ΑΚΡΟΥ   120W                                                                                        
	Κάλυκας R7s, διάρκεια ζωής  ≥2.000 ώρες, φωτεινή ροή 2.100 lm τουλάχιστον,    Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΙΩΔΙΝΗΣ ,  ΔΙΠΛΟΥ   ΑΚΡΟΥ   240W                                                                                        
	Κάλυκας R7s, διάρκεια ζωής  ≥2.000 ώρες, φωτεινή ροή 4.900 lm τουλάχιστον,    Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	11
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ TUBO ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1Χ36W
	Κυλινδρική μορφή τύπου TUBO, σώμα αλουμινίου,μαύρου χρώματος, κάλυκας G13 κατάλληλος για λαμπτήρες T8, με καθρέπτη από ανοδειωμένο αλουμίνιο, χωρίς διαχύτη.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	12
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΤΥΠΟΥ  ΑΠΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 23W/Ε27
	Κέλυφος από κράμα αλουμινίου. Διαχύτης από γυαλί. Με κάλυκα Ε27. Για λαμπτήρα μήκους εως 135mm. Επίτοιχης εγκατάστασης, βαθμός στεγανότητας ≥ΙΡ54. Χρώμα λευκό ή γκρί. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	


	Σύνολο
	

	ΦΠΑ 24%
	

	Τελικό σύνολο  Ομαδας 2 : Λαμπτήρες Φθορισμού και λοιπός εξοπλισμός

 
	


	Τελικό σύνολο  Ομαδας 2 σε € Ολογράφως  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................










                                                                                                                                 Ημερομηνία  ......................................................
	-Ο-
Προσφέρων
(σφραγίδα & υπογραφή)
 


	(Επωνυμία συμμετέχοντος)
	Προς τον δήμο Αγίου Δημητρίου  για την :  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”
Αριθμός μελέτης : 66/2019




ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Ομαδα 3 : Λαμπτήρες LED και λοιπός εξοπλισμός  


	Α/Α
	ΥΛΙΚΟ
	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΜΟΝ ΜΕΤΡ
	ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ /

ΜΟΝ ΜΕΤΡ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
	ΔΑΠΑΝΗ  

(€)

	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 60cm G13
	Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 60cm, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 900lm τουλάχιστον, γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α++, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 120cm G13
	Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 120cm, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 1800lm τουλάχιστον, γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α+, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	75
	
	

	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ 150cm G13
	Λαμπτήρας ευθύγραμμος σωληνωτός, Τ8 LED, για φωτιστικά κατηγορίας μήκους λαμπτήρα 150cm, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ°±200, κάλυκας G13, φωτεινής ροής 2300lm τουλάχιστον, γωνία εκπομπής μεταξύ 160° και 220°, διάρκεια ζωής 30.000 ώρες, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80, τάση λειτουργίας 220-240V AC, ενεργειακής απόδοσης Α+, θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 40oC. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED,GU10, 390Lm, 4000°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 36°
	Τύπου σποτ. Φωτεινή ροή  350lm εως 450lm, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία εκπομπής 32° εως 40°,  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες.  Διάμετρος 50mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε14, 800Lm, 2700°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 200°
	Φωτεινή ροή  800lm εως 1000lm, ενεργειακή κλάση Α++, γωνία εκπομπής ≥200°,  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Mήκος ≤115mm. Διάμετρος ≤50mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Β22, 800Lm, 2700°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 200°
	Φωτεινή ροή  800lm εως 1000lm, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία εκπομπής ≥200°,  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες.  Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 800Lm, 2700°K, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΥΚΟΦΩΣ
	Φωτεινή ροή  800lm εως 1000lm, ενεργειακή κλάση Α+,  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες.  Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 1400Lm, 2700°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 240°
	Φωτεινή ροή  1400lm εως 1700lm, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία εκπομπής ≥200° ,  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Θερμοκρασία χρώματος 2700°Κ ±100°. Mήκος ≤135mm. Διάμετρος ≤60mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού,ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	150
	
	

	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 1400Lm, 4000°K, ΕΚΠΟΜΠΗ 200°
	Φωτεινή ροή1450lm εως 1750lm,, ενεργειακή κλάση Α+, γωνία εκπομπής ≥200°,  διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000 ώρες. Θερμοκρασία χρώματος 4000°Κ ±200°. Mήκος ≤135mm. Διάμετρος ≤60mm. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	11
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED, Ε27, 3000Lm, 4000°K, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ
	Λαμπτήρας κατάλληλος για φωτισμό πλατειών. Η θέση του λαμπτήρα και το είδος του φωτιστικού που θα τοποθετηθεί απεικονίζονται στο παράρτημα Γ. Ο λαμπτήρας θα έχει κατάλληλη διάταξη πηγών  ώστε  η κατανομή της παραγόμενης φωτεινής ροής να θεωρείται συμμετρική τόσο στον εγκάρσιο όσο και στον διαμήκη άξονα του λαμπτήρα,.
Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3000lm, ισχύς ≤28W,  θερμοκρασία χρώματος 4.000°Κ ±200°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000 ώρες,  διατήρηση φωτεινής ροής στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (llmf) ≥ 70% , συντελεστής ισχύος ≥ 0,98. Προσκόμιση πολικού διαγράμματος. Εγγύηση 2 ετών. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	12
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   LED,     ΔΙΠΛΟΥ   ΑΚΡΟΥ   2000Lm                                                                                        
	Κάλυκας R7S, μήκος 118mm, διάρκεια ζωής 15.000 ώρες, φωτεινή ροή 2000lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 2.700 εως 4.000Κ, ενεργειακής κλάσης Α++, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	13
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ    LED,  2000Lm
	Λευκού , γκρί ή μαύρου χρώματος, θερμοκρασία χρώματος 3.000° με 4.000°Κ, φωτεινή ροή 2000 εως 2500lm,  απόδοση ≥ 100Lm/W,  γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C τουλάχιστον 30.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65, ΙΚ07. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού, ISO 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	14
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ    LED,  9000Lm
	Λευκού ή γκρί χρώματος, θερμοκρασία χρώματος 3.000° με 4.000°Κ, φωτεινή ροή 9000 εως 12000lm, απόδοση ≥ 100Lm/W,  γωνία εκπομπής 100° εως 150°, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 30.000 ώρες, βαθμού στεγανότητας ≥ IP 65. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	15
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED  ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 5200lm, 3000°Κ, class II
	Κέλυφος από κράμα αλουμινίου, βαμμένο με  πολυεστερική βαφή πούδρας για προστασία έναντι της διάβρωσης, σε απόχρωση γκρί ανοικτό,
δυνατότητα τοποθέτησης σε βραχίονα διαμέτρου Φ42-Φ60,
κλάση μόνωσης ΙΙ (διπλής μόνωσης), 
στεγανότητα ≥ΙΡ65 για το σύνολο του φωτιστικού και κρούση ΙΚ08,
δυνατότητα κλίσης του φωτιστικού,
τροφοδοσία 230V AC,
φωτεινή ροή από 5200lm εως 6400lm,
διατήρηση φωτεινής ροής ≥70.000 ώρες με βάση την έκθεση LM80 ΤΜ-21,
θερμοκρασία χρώματος 2800°Κ εως 3200°Κ,
τα led θα περιβάλλονται από φακό που θα δίδει κατανομή οδικού φωτισμού ευρείας δέσμης, full cut-off, για ύψη τοποθέτησης 6m με 7m,
τροφοδοτικό τύπου outdoor, χρόνου ζωής τουλάχιστον 50.000h,  
αυτόματη διακοπή λειτουργίας ή και περιορισμό του ρεύματος οδήγησης σε περίπτωση αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας, άνω του επιτρεπτού,  μέσω ειδικών διατάξεων Thermistors-NTC
προστασία υπερτάσεων (L, N – Earth) : ≥4kV,
Πιστοποιήσεις Εnec, CΕ 
ISO 9001 κατασκευαστού και ISO 14001 κατασκευαστού. Εγγύηση κατασκευαστή  ≥5 έτων
	ΤΕΜ
	30
	
	


	Σύνολο
	

	ΦΠΑ 24%
	

	Τελικό σύνολο  Ομαδας  3 : Λαμπτήρες LED και λοιπός εξοπλισμός

 
	


	Τελικό σύνολο  Ομαδας 3 σε € Ολογράφως  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................










                                                                                                                                 Ημερομηνία  ......................................................
	-Ο-
Προσφέρων
(σφραγίδα & υπογραφή)



	(Επωνυμία συμμετέχοντος)
	Προς τον δήμο Αγίου Δημητρίου  για την :  “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”
Αριθμός μελέτης : 66/2019




ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Ομαδα 4: Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης και λοιπός εξοπλισμός


	Α/Α
	ΥΛΙΚΟ
	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΜΟΝ ΜΕΤΡ
	ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ /

ΜΟΝ ΜΕΤΡ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)
	ΔΑΠΑΝΗ  

(€)

	1
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ,  ΔΙΠΛΟΥ   ΑΚΡΟΥ   70W                                                                                        
	Τεχνολογίας χαλαζία, κάλυκας RX7s-24,  , φωτεινή ροή 6.500 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 4.000 – 4.500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 78, μέση διάρκεια ζωής 12.000 ώρες. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	2
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ,  ΔΙΠΛΟΥ   ΑΚΡΟΥ   150W                                                                                        
	Τεχνολογίας χαλαζία, κάλυκας RX7s-24, μέση διάρκεια ζωής 12.000 ώρες, φωτεινή ροή 12.300 lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 4.000 – 4.500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης τουλάχιστον 80. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	10
	
	

	3
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ,  ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ   ΤΥΠΟΥ   100W—E27
	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, ελλειπτικού σχήματος,  διάρκειας ζωής 18.000 ώρες, φωτεινή ροή ≥9.200lm, θερμοκρασία χρώματος 2.700-3.000Κ, ενεργειακής κλάσης Α+, δείκτη χρωματικής απόδοσης 80 τουλάχιστον. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	50
	
	

	4
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ,  ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ   ΤΥΠΟΥ   150W—E27
	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, ελλειπτικού σχήματος,  διάρκειας ζωής ≥18.000 ώρες, φωτεινή ροή ≥13.500lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000-4.500Κ, ενεργειακής κλάσης Α+, δείκτη χρωματικής απόδοσης 90 τουλάχιστον. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	48
	
	

	5
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ,  ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ   ΤΥΠΟΥ   250W—E40
	Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, ελλειπτικού σχήματος, διάρκειας ζωής ≥15.000 ώρες, φωτεινή ροή ≥19.000lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000-4.500Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτη χρωματικής απόδοσης 70 τουλάχιστον. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	2
	
	

	6
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ ,ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ    ΤΥΠΟΥ   70W – E27, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
	Απιοειδούς σχήματος, με γαλακτόχρωμη επικάλυψη,  διάρκεια ζωής (έως 50% αστοχία) 28.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον  5.000lm, ενεργειακής κλάσης Α+, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥25, διατήρηση φωτεινής ροής (LLMF) στις 20.000h: 0,78. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 & 14001 κατασκευαστού
	ΤΕΜ
	1175
	
	

	7
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ   ΤΥΠΟΥ  100 W   E40
	Σωληνωτός  σχήματος,  διάρκεια ζωής (έως 50% αστοχία) 36.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον  10.500lm, ενεργειακής κλάσης Α+, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥25. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 & 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	33
	
	

	8
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ ,ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΩΤΟΥ    ΤΥΠΟΥ   150W – E40
	Απιοειδούς σχήματος,  διάρκεια ζωής (έως 50% αστοχία) 36.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον 15.900lm, ενεργειακής κλάσης Α+, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥25. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 & 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	72
	
	

	9
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ   ΤΥΠΟΥ  150 W   E40
	Σωληνωτού σχήματος,  διάρκεια ζωής  (έως 50% αστοχία) 36.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον 17.200lm, ενεργειακής κλάσης Α+, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥25. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 & 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	67
	
	

	10
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ   ΤΥΠΟΥ  250 W   E40
	Σωληνωτού σχήματος, διάρκεια ζωής  (έως 50% αστοχία)36.000 ώρες, φωτεινής ροής τουλάχιστον 33.000lm, ενεργειακής κλάσης Α+, με δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥25. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 & 14001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	44
	
	

	11
	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ, HQI ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  400W - Ε40
	Σωληνωτού σχήματος, διαφανής,  διάρκειας ζωής 15.000 ώρες, φωτεινή ροή 35.000lm, θερμοκρασία χρώματος 3.800-4.500Κ, ενεργειακής κλάσης Α+, δείκτη χρωματικής απόδοσης 65 τουλάχιστον. Πιστοποίηση CE, ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	72
	
	

	12
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  250 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες υδραργύρου 250W, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN61347-1:2015, EN 55015:2013 εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη, ονομαστικό ρεύμα 2,13 Α, cosφ 0,42, Tw 130C.  Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	5
	
	

	13
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  400 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες υδραργύρου 400W, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN61347-1:2015, EN 55015:2013 εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη.  Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	11
	
	

	14
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ  ΧΑΜΗΛΩΝ  ΑΠΩΛΕΙΩΝ   ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  70 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες νατρίου 70W, κλάσης Α2, απώλειες < 10%, ονομαστικό ρεύμα 1 Α, cosφ  0,42, Tw 130C, Δt 65, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-1:2015, EN 55015:2013  εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη . Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	224
	
	

	15
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  100 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες νατρίου 100W, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-1:2015, EN 55015:2013 εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη .  Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	56
	
	

	16
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  150 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες νατρίου 150W, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-2-9 εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη . Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	56
	
	

	17
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  250 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες νατρίου 250W, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-2-9 εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη . Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	44
	
	

	18
	ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ ΓΙΑ   ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ   ΝΑΤΡΙΟΥ   ΥΨΗΛΗΣ   ΠΙΕΣΗΣ  400 W
	Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες νατρίου 400W, κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-2-9 εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη . Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	25
	
	

	19
	ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 70–400 W
	 Για λαμπτήρες νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W, τάσης 198-264V, συχνότητας 50-60Hz, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-1:2015. Πιστοποίηση CE.
	ΤΕΜ
	224
	
	

	20
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ   HQI 250W
	Περιλαμβάνει τα όργανα εκκίνησης και  λειτουργίας. Κάλυκας Ε40,  βαθμού στεγανότητας ≥ΙΡ 65. Πιστοποίηση CE. ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	21
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ   HQI 400W
	Περιλαμβάνει τα όργανα εκκίνησης και  λειτουργίας. Κάλυκας Ε40,  βαθμού στεγανότητας ≥ΙΡ 65. Πιστοποίηση CE. ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	1
	
	

	22
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  ΔΡΟΜΩΝ  ΤΥΠΟΥ  ΒΡΑΧΙOΝΟΣ    ΝΑΤΡΙΟΥ  70 W, ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ
	Σώµα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαµµένο ηλεκτροστατικά με κύρια απόχρωση πλησίον του γκρί . Ανταυγαστήρας  από ανοδειωµένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (99,8%). Στεγανοποίηση ανθεκτική στη γήρανση. Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας µέσω στυπιοθλίπτη PG13,5.  Φωτεινή εκποµπή τύπου cut-off. Κάλυµµα χώρου λαμπτήρα από θερμικό γυαλί. Τοποθέτηση απευθείας σε βραχίονα Φ46 έως 60mm.Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς EN 60598-1 και ΕΝ 60598-2-3. Συνδεσµολογία για λειτουργία στα 230V-50Hz µε συµβατικό σύστηµα έναυσης – χωρίς εκκινητή. Θα φέρει πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος. Βαθμός στεγανότητας IP66. Κλάση μόνωσης ΙΙ για χρήση σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ εναερίου δικτύου. Πιστοποίηση CE, ENEC,  ISO 9001 κατασκευαστού, πιστοποιητικό κλάσης μόνωσης ΙΙ.
	ΤΕΜ
	36
	
	

	23
	ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ Φ42
	Από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη εν θερμώ. Θα διαθέτει υποδοχές για στήριξη σε τσιμεντοϊστό ΔΕΔΔΗΕ. Πιστοποίηση CE. ISO 9001 κατασκευαστού.
	ΤΕΜ
	28
	
	

	24
	ΚΑΛΥΜΜΑ - ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W,  
	Κατασκευή από ακρυλικό υλικό είτε θερμικό γυαλί. Διάφανου ή  ημιδιάφανου τύπου.  Διαστάσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο του παραρτήματος Β (24,5Χ25,5)cm. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
	ΤΕΜ
	168
	
	

	25
	ΚΑΛΥΜΑ –ΜΠΑΛΑ  Φ 400  mm  ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΦΙΜΕ
	Κάλυμμα σφαιρικών φωτιστικών. Φιμέ τύπου.  Διαστάσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο του παραρτήματος Β. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
	ΤΕΜ
	7
	
	

	26
	ΚΑΛΥΜΑ –ΜΠΑΛΑ  Φ 400  mm  ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΓΑΛΑΚΤΕΡΟ
	Κάλυμμα σφαιρικών φωτιστικών. Γαλακτερού τύπου.  Διαστάσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο του παραρτήματος Β. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
	ΤΕΜ
	10
	
	


	Σύνολο
	

	ΦΠΑ 24%
	

	Τελικό σύνολο  Ομαδας  4 : Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης και λοιπός εξοπλισμός
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